# 泌阳县城市集中式生活饮用水水源水质状况报告（2022年第4期）

**泌阳县城市集中式生活饮用水**

**水源水质状况报告**

（2022年第4期）

**一、  监测情况**

2022年11月，泌阳县共监测2个城市集中式生活饮用水水源：宋家场水库、三山水库（地表水湖库型）,监测频次为1次/季度。

**（一）监测点位**

泌阳县集中式生活饮用水水源宋家场水库、三山水库，监测点位在水源取水口进行采样。

1. **监测项目**

宋家场水库、三山水库监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2地表水源地补充项目（5项）和表3的优选特定项目33项，共61项。

**二、  评价标准及方法**

根据《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法》（环办〔2011〕22号）Ⅲ类标准进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

**三、  评价结果**

泌阳县监测的2个地表水饮用水水源达标，达标率为100%。泌阳县城市集中式生活饮用水水源水质达标情况统计见附表1。

2023年1月16日

附表1

2022年第四季度集中式饮用水源地水质状况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **省份名称** | **城市名称** | **县区名称** | **水源名称(监测点位)** | **水源类型** | **达标情况** | **超标指标及超标倍数** |
| **1** | **河南省** | **驻马店市** | **泌阳县** | **宋家场水库** | **地表水** | **达标** | **-** |
| **2**  | **河南省** | **驻马店市** | **泌阳县** | **三山水库** | **地表水** | **达标** | **-** |
|   |   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |